Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(код и наименование направления подготовки)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(направленность (профиль))*

Дисциплина «Основания и фундаменты 1»

**Задание**

**на выполнение практической работы**

по теме: «Расчет и конструирование фундаментов мелкого заложения

на естественном основании»

Тольятти,

20\_\_

Исходные данные для расчета (см. приложения 1, 2) принимаются по номеру варианта, присвоенном на сайте «Росдистант» в разделе «Контрольные мероприятия», «Методические рекомендации по выполнению задания».

**Вариант №\_\_**

Произвести вариантное проектирование столбчатых и ленточных фундаментов мелкого заложения под колонны среднего ряда и под наружные стены административно-бытового корпуса с размерами в плане 36х18 м, при следующих исходных данных с решением задач практических занятий.

1. Район строительства – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Нормативная нагрузка на фундамент:

- ленточный фундамент – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- столбчатый фундамент – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- свайный ленточный фундамент – \_\_\_\_\_\_\_\_


- кустовой свайный фундамент – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Глубина подвала – \_\_\_\_\_\_\_\_

4. Толщина стен – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Расчетная среднесуточная температура в помещениях первого этажа – \_\_\_\_°С

6. Вариант плана строительной площадки №\_\_\_ М1:1000, см. приложение 3



7. Грунтовые условия строительной площадки №\_\_\_\_, вариант №\_\_\_\_

принимается по табл. 3, см. приложение 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | № слоя | Грунт\* | Глубина от поверхности, м | | | Расчетные значения характеристик с доверительной вероятностью а – 0,85 | | | | | | | | |
| Слоев грунта | | Грунтовых вод | γ, кН/м3 | γs, кН/м3 | ω | ωр | ωf | φ° | *с*, кПа | *Е*, МПа | υ |
| от | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Грунты:

\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. План фундаментов М1:300



Высота этажа – 3 м

Количество этажей – 5

Высота подвала – 2,1 м

Размеры здания – 36х18 м

Составил: к.т.н., доцент \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Борозенец Л.М.

Приложение 1

**Исходные данные для расчета фундаментов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | № строительной площадки (Приложение 3) | Грунтовые условия (Приложение 4) | Район строительства | Глубина подвала, м | Нормативная нагрузка на фундамент, кНм | Толщина стен, м | Расчетная среднесуточная температура в помещениях  1-го этажа |
| 1 | 1 | 1 | Волгоград | 0,70 | 500 | 0,51 | 15 |
| 2 | 2 | 2 | Камышин | 1,50 | 400 | 0,64 | 20 |
| 3 | 3 | 3 | Пенза | 1,40 | 650 | 0,64 | 15 |
| 4 | 4 | 4 | Кострома | 1,20 | 550 | 0,40 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | Саратов | 1,00 | 550 | 0,40 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | Смоленск | 1,50 | 450 | 0,51 | 20 |
| 7 | 7 | 7 | Курск | 1,30 | 500 | 0,51 | 15 |
| 8 | 8 | 8 | Уфа | 1,20 | 450 | 0,64 | 20 |
| 9 | 9 | 1 | Волгоград | 0,80 | 450 | 0,51 | 15 |
| 10 | 10 | 2 | Камышин | 1,30 | 300 | 0,64 | 20 |
| 11 | 1 | 3 | Пенза | 1,20 | 550 | 0,64 | 15 |
| 12 | 2 | 4 | Кострома | 1,40 | 600 | 0,64 | 20 |
| 13 | 3 | 5 | Саратов | 1,30 | 500 | 0,40 | 15 |
| 14 | 4 | 6 | Смоленск | 1,40 | 500 | 0,51 | 20 |
| 15 | 5 | 7 | Курск | 1,00 | 550 | 0,51 | 15 |
| 16 | 6 | 8 | Уфа | 1,30 | 400 | 0,50 | 15 |
| 17 | 7 | 1 | Волгоград | 1,00 | 350 | 0,51 | 20 |
| 18 | 8 | 2 | Камышин | 1,20 | 350 | 0,51 | 15 |
| 19 | 9 | 3 | Пенза | 1,00 | 500 | 0,64 | 20 |
| 20 | 10 | 4 | Кострома | 1,60 | 450 | 0,40 | 15 |
| 21 | 1 | 5 | Саратов | 1,50 | 550 | 0,40 | 20 |
| 22 | 2 | 6 | Смоленск | 1,30 | 400 | 0,51 | 15 |
| 23 | 3 | 7 | Курск | 1,40 | 600 | 0,64 | 20 |
| 24 | 4 | 8 | Уфа | 1,40 | 500 | 0,50 | 15 |
| 25 | 5 | 1 | Волгоград | 1,20 | 400 | 0,51 | 20 |
| 26 | 6 | 2 | Камышин | 1,00 | 450 | 0,64 | 15 |
| 27 | 7 | 3 | Пенза | 1,30 | 600 | 0,64 | 20 |
| 28 | 8 | 4 | Кострома | 1,00 | 400 | 0,40 | 15 |
| 29 | 9 | 7 | Курск | 1,60 | 650 | 0,64 | 20 |
| 30 | 10 | 8 | Уфа | 1,00 | 500 | 0,64 | 15 |

Приложение 2

**Исходные нагрузки на колонны каркаса административно-бытового корпуса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  варианта | Колонны среднего ряда,  N, кН | №  варианта | Колонны среднего ряда, N, кН |
| 1 | 2500 | 16 | 2500 |
| 2 | 3500 | 17 | 2600 |
| 3 | 3000 | 18 | 2800 |
| 4 | 3200 | 19 | 3100 |
| 5 | 2800 | 20 | 3300 |
| 6 | 3000 | 21 | 2200 |
| 7 | 2000 | 22 | 3200 |
| 8 | 2600 | 23 | 3500 |
| 9 | 2700 | 24 | 2900 |
| 10 | 2800 | 25 | 2500 |
| 11 | 3200 | 26 | 2500 |
| 12 | 3200 | 27 | 2700 |
| 13 | 3400 | 28 | 3000 |
| 14 | 3300 | 29 | 3500 |
| 15 | 3500 | 30 | 3100 |

Примечание: сечение колонн принять 400х400 мм.

Приложение 3

**Варианты плана строительной площадки М1:1000**



Рис. 1. Варианты плана строительной площадки М1:2000

Приложение 4

**Варианты грунтовых условий строительной площадки**

**(по данным геологической скважины)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | №слоя | Грунт | Глубина от поверхности, м | | | Расчетные значения характеристик с доверительной вероятностью | | | | | | | | |
| слоев грунта | | грунто- вых вод | , кн/м3 | , кн/м3 |  |  |  |  | С,  кПа | Е,  МПа |  |
| от | до |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 0,8 | 5,3 | 17,1 | 27,3 | 0,29 | 0,2 | 0,36 | 16 | 18 | 25 | 0,15 |
| 3 | 3 | 5,3 | 12,5 | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 0,6 | 4,5 | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
| 3 | 2 | 4,5 | 13,4 | 17,2 | 27,3 | 0,29 | 0,21 | 0,36 | 16 | 20 | 18 | 0,14 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 0,9 | 6 | 17,1 | 27,3 | 0,29 | 0,25 | 0,36 | 16 | 18 | 25 | 0,15 |
| 3 | 4 | 6 | 14,2 | 15,7 | 27,8 | 0,47 | 0,44 | 0,74 | 28 | 23 | 38 | 0,1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 0,7 | 4,8 | 18,9 | 26,9 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 15 | 35 | 30 | 0,18 |
| 3 | 6 | 4,8 | 10,6 | 17,7 | 27,4 | 0,24 | 0,2 | 0,45 | 14 | 38 | 27 | 0,12 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 0,9 | 7,2 | 18 | 27,2 | 0,22 | 0,2 | 0,35 | 19 | 13 | 15 | 0,12 |
| 3 | 7 | 7,2 | 14 | 17,8 | 26,6 | 0,26 | - | - | 26 | 3 | 21 | 0,3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 0,6 | 3,4 | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
| 3 | 5 | 3,4 | 11,6 | 18,9 | 26,9 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 15 | 35 | 30 | 0,18 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | 0,9 | 2,8 | 17,8 | 26,6 | 0,26 | - | - | 26 | 3 | 21 | 0,3 |
| 3 | 5 | 2,8 | 14,7 | 18,9 | 26,9 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 15 | 35 | 30 | 0,18 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 0,7 | 5,5 | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
| 3 | 6 | 5,5 | 13,1 | 17,7 | 27,4 | 0,24 | 0,2 | 0,45 | 14 | 38 | 27 | 0,12 |

Грунты:

1 – почва каштановая, суглинистая;

2 – суглинок пылеватый, тяжелый полутвердый;  
3 – песок мелкий, средней плотности;

4 – глина жирная, полутвердая;

5 – суглинок легкий, плотный, полутвердый с галькой;

6 – глина пылеватая, комковая, полутвердая;

7 – песок пылеватый, рыхлый