Министерство образования и науки Российской Федерации

**Практическое задание №\_\_1\_**

по учебному курсу «\_\_\_\_\_Механика жидкости\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Вариант \_\_\_\_ *(при наличии)*


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент |  |  |
| Группа | СТРбд-1433а  (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2016

**Задание 1 вариант 05**

**Расчет простейшего эжектора**

Провести расчет простейшего эжектора, состоящего из канала А и цилиндрического насадка В. Схема эжектора представлена на рисунке 1.



Определить скорость *w2*и массовый расход жидкости на выходе из эжектора (сечение 2).

Дано:

Температура окружающей жидкости и жидкости в канале А: 25 оС

Давление окружающей среды: 0,1 МПа

Рабочее тело (жидкость): вода

Плотность жидкости: 1000 кг/м3

При расчете принимаются следующие допущения:

– силами трения о стенки эжектора пренебречь;

– вследствие малых скоростей жидкости считать плотность жидкости величиной постоянной;

– скорость жидкости в пространстве вокруг эжектора равна 0 м/с.

DA=22 мм, DВ=36 мм, *w*1 = 2 м/с.

Решение:

Построим контрольную поверхность из сечений 1 и 2, проходящих нормально к потоку по срезу канала А, смесительной камеры В и боковых поверхностей, направленных параллельно потоку. На всей полученной контрольной поверхности примерно одно и то же давление, равное давлению окружающей среды, т. е. главный вектор сил давления равен нулю.

Пренебрегая силами трения, сумма проекций на ось трубы всех сил в пределах контрольной поверхности 1–2 равна нулю, следовательно, количество движения не меняется.

Изменение количества движения у активной струи на участке 1–2 равно:

Количество движения жидкости, подсосанной из окружающего пространства, где она находилась в покое (*w* = 0):

Суммарное изменение количества движения:

где G1, G2–секундные массовые расходы жидкости, соответственно в сопле и на выходеиз смесительной трубы;

*w*1, *w*2 – значения скорости истечения из сопла и смесительной трубы:

Отсюда получаем, что расходы жидкости в сопле и на выходе из смесительной трубы обратно пропорциональны величинам соответствующих скоростей:

С другой стороны, отношение расходов жидкости можно записать как:

где – плотность; *f* – площадь сечения.

Сравнивая последние два выражения, приходим к следующей расчетной формуле:

В нашем случае плотность жидкости в активной струе и окружающем пространстве одинакова, следовательно, отношение массовых расчетов жидкости равно отношению диаметров смесительной трубы и сопла:

Подставляя значения диаметров, найдем отношение расходов:

Далее определим скорость жидкости на выходе из эжектора:

И наконец, определим расход жидкости на выходе