

Рисунок 1 – Эскиз детали выполнен в масштабе 1 к 1

**Разработка технологического процесса**

Первым делом необходимо произвести механическую обработку детали. Если деталь изначально менее точная, следует срезать крупный слой металла, чтобы убрать все раковины, трещины и другие дефекты.

Поэтому, вначале необходимо снять припуск, который равен 4 мм. Затем срезаем необходимые слои металла с сохранением всех размеров, после необходимо сточить круглую канавку диаметров 18 мм, а также сделать оформить закругления краев.

После стачивания и срезания всего ненужного, необходимо снять все фаски.

Таблица 1 - Эскизы переходов

| **Схема обработки поверхности** | **Запись перехода полная** | **Эскиз** | **Запись перехода сокращенная** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Токарные и сверлильные работы** | | | |
|  | Точить поверхность, выдерживая размеры 1 и 2 (Штангенциркуль, проходной упорный резец) |  | Точить поверхность 1 |
|  | Точить поверхность, выдерживая размеры 1 и размер 2 (Штангенциркуль, проходной резец) |  | Точить поверхность 1 |
|  | Точить поверхность, выдерживая размеры 1 и размер 2 (Штангенциркуль, прорезной резец) |  | Точить поверхность 1 |
|  | Точить поверхность, выдерживая размеры 1, 2 (прорезной резец) |  | Точить поверхность 1 |
|  | Точить фаску, выдерживая размер 1 (Штангенциркуль, фасонный резец) |  | Точить фаску 1 |

**Определение режима резания для наружного обтачивания**

Элементами режима резания является: глубина резания, подача и скорость подачи.

Глубина резания t определяется по формуле:

(1)

где D – наибольший диаметр касания инструмента с деталью, мм;

d – наименьший диаметр касания с заготовкой, мм;

Подачу выбирают максимально возможную исходя из прочности и жесткости системы станок – приспособление – инструмент – деталь.

При наружном точении скорость резания вычисляется по формуле:

(2)

где

*T* – стойкость инструмента, мин;

t – глубина резания, мм;

S – подача, мм/об;

m, x, y – показатели степени;

Все используемые необходимые коэффициенты были взяты из приложений 11-20 методического пособия «Назначения режимов резания при точении» В.Н. Байкалова, А.М. Колокатов, И.Д. Малинина.

(3)

где поправочный коэффициент, учитывающий физико-механические свойства обрабатываемого материала;

– поправочный коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;

– поправочный коэффициент, учитывающий материал режущей части;

– поправочные коэффициенты, учитывающие параметры резца;

Так как необходимых данных в задание не предусмотрены, то для нахождения этого коэффициента были приняты следующие показатели: состояние поверхности заготовки – нормальное, материал заготовки сталь 30Х – сталь конструкционная легированная (с < 0,6%), материал режущей части – сталь, твердый сплав Т15К6, угол резания в плане был принят 45 градусов, вспомогательный угол в плане равен 20 градусов, сечение державки 25х25 мм, параметры шероховатости Ra/Rz = 10/40).

После нахождения всех неизвестных, подставляем в формулу 2 и получаем:

Определив скорость резания, можно определить расчетную частоту вращения, :

(4)

где d – диаметр поверхности.

Зная расчетную частоту вращения шпинделя станка, необходимо по паспорту выбрать ближайшую фактическую частоту вращения при условии, что она будет меньше расчетной. После нахождения необходимо пересчитать фактическую скорость резания.