
**«РАСЧЕТ МОНТАЖНОГО СТЫКА ЛИНЗООБРАЗНОЙ ФЕРМЫ С**

**ПРИМЕНЕНИЕМ V-ОБРАЗНЫХ АНКЕРОВ»**

**Задание:**

Запроектировать монтажный стык нижнего пояса линзообразной фермы, выполненного по "системе ЦНИИСК". Задачу выполнить в части подбора требуемого количества V-образных анкеров.

Общий вид стыка приведен на рисунке 1.







Рисунок 1


**Исходные данные:**

Исходные данные по таблице 1.

Длину заделываемой части вклеенных стержней принять 25d, где d – диаметр арматурных стержней. Проектный срок службы конструкции составляет 75 лет. Режим нагружения «В» – совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок.

Таблица





Сечение нижнего пояса фермы сечением 130×990 мм состоит из двух ветвей по ширине сечением по 65×950 мм. Расчетные усилия в зоне стыка: 𝑁=+1673 кН, 𝑀=+38,6 кН×м.

Усилия на ветвь: 𝑁=+836,5 кН, 𝑀=+27,2 кН∙м.

Высота сечения в зоне стыка уменьшена до ℎст = 790 мм.

Стык выполнен при помощи V-образных анкеров из арматурных стержней Ø15 А-500, вклеенных под углами α=45° и β=50° к осям соединительных деталей, и образующих между собой угол 85°. Глубина вклеивания принята 650 мм. Принимаем сверху три V-образных анкера, снизу-пять.

Соединительные детали в виде вертикально развернутых стальных полос, расстояние между осями деталей стыка ℎ0=850 мм. Выпуски стержней V-образных анкеров крепятся к деталям стыка на сварке на монтаже при укрупнительной сборке.

Определим усилия в деталях стыка:

верхняя деталь стыка:

— нижняя деталь стыка:

Площадь сечения стержня Ø 10

Расчетное сопротивление арматуры класса А400 𝑅𝑎 = 355 МПа.

Определим несущую способность наклонно вклеенных стержней анкера, работающих на выдергивание и продавливание:

Коэффициент 𝑚𝑑, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня:

Максимальное растягивающее напряжение в древесине ветви нижнего пояса равно:

Коэффициент 𝑘𝜎, зависящий от знака нормальных напряжений вдоль волокон в зоне установки стержней:

- для стержней, работающих на выдергивание:

𝑘𝜎 = 1−0,01∙𝜎 =1− 0,01∙6,125=0,939;

- для стержней, работающих на продавливание 𝑘𝜎=1.

Коэффициент 𝑘П=1, так как напряжения в зоне установки стержней положительные.

Расчетная несущая способность:

-для стержней, работающих на выдергивание:

Диаметр отверстия равен d1 = 0,01+0,002 = 0,012 м

Условие выполняется

-для стержней, работающих на продавливание:

Проверяем верхнюю зону. Максимальное усилие, приходящееся на один анкер в верхней и нижней зоне:

верхняя деталь стыка:

— нижняя деталь стыка:

Принимаем 𝑁𝑎=120,1 кН.

Усилия в растянутом и сжатом стержнях анкера:

Увеличим число V-образных анкеров до 6

В этом случае несущая способность стыка нижнего пояса линзообразной фермы обеспечена.

Во избежание концентрации напряжений в древесине поперек волокон у концов вклеенных стержней, длина последних во всех случаях принимается конструктивно максимально возможной, исходя из размещения стержней и технологических возможностей.