Лабораторная работа №2

Задание: Выполнить 3D моделирование корпусной детали



1. Создадим две плоскости смещенные от плоскости XY на одинаковое растояние. Создадим в одной смещенной плоскости эскиз квадрат, а в плоскости ZY отрезок от одной смещенной плоскости до другой.



1. Выполним команду кинематическая операция



1. И подтвердим ее.



1. Создадим эскизы в трех параллельных плоскостях.









5. Затем методом выдавливания создадим из созданных эскизов фигуры.







1. Создаем новый чертеж и стандартные виды детали, а затем проставляем размеры

